# Zähler

Übersicht

Pos. | Teil | Funktion
--- | --- | ---
A | Display | Zeigt Werte und Einstellungen an.
B | Schalter links (SW-L) | Legt Werte oder Einstellungen fest. Zeigt Informationen im Display an und wird auch in Kombination mit der Taste SW-R zur Änderung von Werten oder Einstellungen verwendet.
C | Rot-gelbe LED | Zeigt Alarme an.
D | Magnetschalter rechts (SW-R) | Ändert Werte oder Einstellungen. Wird mithilfe eines Magneten aktiviert und mit der Taste SW-L verwendet.
E | Grüne LED | Zeigt Alarme an.

Akku

CR2450N-Batterie verwenden.

Benutzermodus

Die folgenden Angaben werden beim Drücken der Taste SW-L angezeigt. Durch Betätigung der Taste während der Anzeige von Informationen kann zwischen den einzelnen Informationen gewechselt werden.

Code | Informationen
--- | ---
CNT TOOL | Anzahl der mit dem Bohreinsatz ausgeführten Bohrungen. Es erfolgt eine Rückwärtszählung von einem festgelegten Wert.
CNT SERV | Anzahl der mit dem PFD ausgeführten Bohrungen. Es erfolgt eine Rückwärtszählung von einem festgelegten Wert.
DRL DLAY | Zeit (in Sekunden), in der eine Bohrerbewegung erfolgt, bevor der Zähler dies als eine Bohrung registriert. PFD-Verzögerung bei Schnellgang-Funktion; andernfalls wird der Zähler die schnelle Vorwärtsbewegung als eine Bohrung zählen.
CNT GLOB | Gesamtzahl der mit dem PFD ausgeführten Bohrungen. Hochzählung.
CNT TIME | Anzahl der Stunden, während der mit dem PFD Bohrungen ausgeführt wurden.
VAL TOOL MX | Programmierte Höchstzahl der mit dem Bohreinsatz ausgeführten Bohrungen. Die CNT TOOL-Rückwärtszählung beginnt bei diesem Wert.
VAL SERV MX | Programmierte Höchstzahl der mit der ADU vor der Wartung ausgeführten Bohrungen. Die CNT SERV-Rückwärtszählung beginnt bei diesem Wert.
ALM TOOL | Alarmwert; 6 % der für das Werkzeug programmierten Zahlen. Der Wert, bei dem der Zähler einen Alarm auslöst, um darauf hinzuweisen, dass der Bohreinsatz ausgetauscht werden muss.
ALM SERV | Alarmwert; 6 % der für die ADU-Wartung programmierten Zahlen. Der Wert, bei dem der Zähler einen Alarm auslöst, um darauf hinzuweisen, dass die ADU ausgetauscht werden muss.
BATTERIESPANNUNG | Die noch verbleibende Batteriespannung. Der Mindestwert beträgt 1,9 V.

Einstellungen und Werte ändern

Zur Änderung der für den Zähler zu verwendenden Einstellungen und Werte werden die Tasten SW-L und SW-R verwendet.

Um in den Einstellungsmodus zu schalten, muss die Taste SW-L gedrückt und gleichzeitig ein Magnet über die Taste SW-R gehalten werden. Anschließend mit der SW-L die zu ändernden Werte anzeigen und ändern. Die Taste SW-R wird zur Bestätigung und als Weiter-Taste verwendet (sie muss hierzu innerhalb weniger Sekunden betätigt werden). Dies wird auch unten im Display angezeigt.

Zur Änderung der Werte verwendeter Code | Aktion
--- | ---
RST TOOL | Rückstellung des CNT TOOL Zählers und Löschung der Alarme.
RST SERV | Rückstellung des CNT SERV Zählers und Löschung der Alarme.
PRG TOOL | Programmierung des Wertes VAL TOOL MX für CNT TOOL.
PRG SERV | Programmierung des Wertes VAL TOOL MX für CNT SERV.
PRG DLY | Programmierung von DRL DLAY.
REPL BAT | Schützt den Zähler, bevor ein Akkuwechsel durchgeführt wird.

Ablaufdiagramm zur Funktionsweise des Zählers.

Alarm

Die rot-gelbe und die grüne Zähler-LED dienen zur Anzeige der folgenden Alarme:

Grüne LED | Gelbe LED | Rote LED | Bedeutung des Alarms
--- | --- | --- | ---
Blinkt |  |  | Bohrvorgang erkannt.
Blinkt | Blinkt |  | Warnung bei weniger als 6 % für ALM TOOL oder ALM SERV während eines Bohrvorgangs.
| Blinkt |  | Warnung bei weniger als 6 % für ALM TOOL oder ALM SERV.
Blinkt |  | Blinkt | Überschreitung der Grenzwerte für CNT TOOL oder CNT SERV während eines Bohrvorgangs.
|  | Blinkt | Überschreitung der Grenzwerte für CNT TOOL oder CNT SERV.
Blinkt | Blinkt | Blinkt | Niedrige Akkuladung während eines Bohrvorgangs.
| Blinkt | Blinkt | Niedrige Akkuladung.
|  | Blinkt schnell | Akkuwechsel erforderlich.

Installation des Zählers

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Torx-Schlüssel

1. Die Schrauben zur Befestigung der Abdeckung der Logikeinheit für die Druckluft mit einem Innensechskantschlüssel ausbauen.

2. Die Abdeckung entfernen.

3. Das Kabel an den Kontakt hinten am Zähler anschließen.

4. Einen korrekten Abstand zwischen Zähler und Logikeinheit für die Druckluft sicherstellen. Den Zähler installieren und mit den Schrauben sicher befestigen. Hierzu einen Torx-Schlüssel verwenden.

   Sicherstellen, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.

5. Die Abdeckung der Logikeinheit für die Druckluft wieder an ihrer ursprünglichen Stelle anbringen und mit den Schrauben sichern. Hierzu einen Innensechskantschlüssel verwenden.

6. Zur Verwendung des Zählers die Taste SW-L drücken.