# Главные компоненты и функции

Поз. | Компонент | Назначение
--- | --- | ---
1 | Шпиндель | Главная вращающаяся деталь дрели.
2 | Защитный кожух шпинделя | Защищает оператора от вращающегося шпинделя. Подает на сверло охлаждающую жидкость.
3 | Головка | Передает крутящий момент и подачу от двигателя на шпиндель.
4 | Кассета подачи | Определяет скорость подачи шпинделя. Измеряется в дюймах на оборот или в миллиметрах на оборот (мм/об).
5 | Пневматический логический блок | Управляет работой дрели.
6 | Делитель | Определяет скорость вращения. Измеряется в оборотах в минуту (об/мин).
7 | Корпус двигателя (двигатель с редуктором) | Передает мощность и вращение на шпиндель. Определяет диапазон скорости вращения.
8 | Клапан двигателя | Направляет поток воздуха на турбодвигатель.
9 | Счетчик | Счетчик числа просверленных отверстий (опциональный).
10 | Кнопка пуска | Запускает двигатель и активирует механизм подачи и вращения сверла. После отпускания кнопки двигатель продолжает работать. После достижения шпинделем предварительно заданной глубины сверления он автоматически возвращается в начальное положение, а двигатель отключается.
11 | Кнопка отведения | Возвращает шпиндель в начальное положение в любой момент в процессе сверления. После втягивания двигатель автоматически отключается.
12 | Кнопка отпускания | Отпускает концентрический цанговый патрон или индексатор (передняя часть с пневмоприводом). Применимо только в случае установки передней части.
13 | Кнопка паузы | Мгновенно останавливает сверление. Процесс сверления продолжается после нажатия кнопки пуска. Кнопка паузы также используется при настройке дрели и глубины сверления.
14 | Кнопка аварийного останова | Отключает подачу воздуха в двигатель и останавливает шпиндель в любой момент в процессе сверления. При нажатии кнопка аварийного останова фиксируется в нажатом положении. Отключает дрель от пневмолиниии перед ручным сбросом кнопки аварийного останова. Подсоединяет дрель к пневмолинии и перезапускает дрель.