# Compteur

Aperçu

Repère | Pièce | Fonction
--- | --- | ---
A | Écran | Affiche les valeurs et réglages.
B | Commutateur gauche (SW-L) | Instaure des valeurs ou des réglages. Affiche les informations à l'écran et s'utilise également avec le bouton SW-R pour modifier des valeurs ou des réglages.
C | DEL rouge-jaune | Affiche les alarmes.
D | Commutateur magnétique droit (SW-R) | Change les valeurs ou les réglages. S'active avec un aimant et s'utilise avec le bouton SW-L.
E | DEL verte | Affiche les alarmes.

Batterie

Utiliser la batterie CR2450N.

Mode utilisateur

Les informations suivantes s'affichent lorsque l'on appuie sur le bouton SW-L. Pour passer d'une information à l'autre, appuyer sur le bouton pendant l'affichage de l'information précédente.

Code | Informations
--- | ---
CNT TOOL | Nombre de trous percés avec le foret. Le décompte s'effectue à partir d'une valeur définie.
CNT SERV | Nombre de trous percés avec le PFD. Le décompte s'effectue à partir d'une valeur définie.
DRL DLAY | Secondes de mouvement de la perceuse nécessaires avant que le compteur détecte le mouvement comme un trou percé. Retarde le PFD s'il possède une fonction d'avance rapide. Dans le cas contraire, le compteur comptera le mouvement d'avance rapide comme un trou percé.
CNT GLOB | Total des trous percés avec le PFD. Comptage croissant.
CNT TIME | Nombre d'heures de perçage avec le PFD.
VAL TOOL MX | Valeurs programmées pour le maximum de trous percés avec le foret. C'est à partir de cette valeur que CNT TOOL effectue son décompte.
VAL SERV MX | Valeurs programmées pour le maximum de trous percés avec ADU avant maintenance. C'est à partir de cette valeur que CNT SERV effectue son décompte.
ALM TOOL | Valeur d'alarme, 6 % des nombres programmés pour l'outil. Valeur à laquelle le compteur déclenche une alarme indiquant qu'il est temps de changer le foret.
ALM SERV | Valeur d'alarme, 6 % des nombres programmés pour la maintenance de l'ADU. Valeur à laquelle le compteur déclenche une alarme indiquant qu'il est temps de changer l’ADU.
BATTERY VOLTAGE | Pourcentage d'autonomie restante de la batterie. Minimum 1,9 V.

Modification de réglages et de valeurs

Pour changer les réglages et les valeurs du compteur, il faut utiliser les boutons SW-L et SW-R.

Pour accéder au mode des réglages, appuyer sur le bouton SW-L et maintenir simultanément un aimant au-dessus du bouton SW-R. Ensuite, utiliser le bouton SW-L pour parcourir les valeurs qui peuvent être modifiées et pour modifier les chiffres. Le bouton SW-R s'utilise comme une touche OK et Suivant (l'opération doit être effectuée en quelques secondes). Ceci apparaît également au bas de l'affichage.

Code utilisé pour modifier les valeurs | Modification effectuée
--- | ---
RST TOOL | Réinitialise le compteur CNT TOOL et efface les alarmes.
RST SERV | Réinitialise le compteur CNT SERV et efface les alarmes.
PRG TOOL | Programme la valeur VAL TOOL MX pour CNT TOOL.
PRG SERV | Programme la valeur VAL TOOL MX pour CNT SERV.
PRG DLY | Programme la valeur DRL DLAY.
REPL BAT | Sauvegarde le compteur avant remplacement de la batterie.

Schéma de fonctionnement du compteur.

Alarme

Les alarmes suivantes sont indiquées par les DEL rouge-jaune et verte du compteur.

DEL verte | DEL jaune | DEL rouge | Signification des alarmes
--- | --- | --- | ---
Clignotement |  |  | Perçage détecté.
Clignotement | Clignotement |  | Avertissement concernant une valeur inférieure à 6 % pour ALM TOOL ou ALM SERV pendant un perçage.
| Clignotement |  | Avertissement concernant une valeur inférieure à 6 % pour ALM TOOL ou ALM SERV.
Clignotement |  | Clignotement | Les limites de CNT TOOL ou CNT SERV sont dépassées pendant un perçage.
|  | Clignotement | Les limites de CNT TOOL ou CNT SERV sont dépassées.
Clignotement | Clignotement | Clignotement | Batterie faible pendant un perçage.
| Clignotement | Clignotement | Batterie faible.
|  | Clignotement rapide | Batterie de remplacement nécessaire.

Installation du compteur

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Clé Torx

1. Déposer les vis de fixation du couvercle de l'unité de logique d'air à l'aide d'une clé Allen.

2. Déposer le couvercle.

3. Connecter le câble au contact situé à l'arrière du compteur.

4. Placer les entretoises entre le compteur et l'unité de logique d'air. Poser le compteur et le fixer en serrant les vis à l'aide d'une clé Torx.

   S'assurer que le câble n'est pas pincé.

5. Reposer le couvercle de l'unité de logique d'air dans sa position d'origine et serrer le couvercle avec les vis à l'aide d'une clé Allen.

6. Appuyer sur le bouton SW-L pour commencer à utiliser le compteur.