# İndeksleme durdurma somununun montajı

İndeksleme durdurma somunu ile, ürün tek bir işlemde yüksek hassasiyet ile bir deliğin delinmesi ve havşa açılması için uyarlanır.

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtar

1. Matkabı lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın.

2. Mil korumasını milden sökün.

3. Derinlik halkasını bir adet açık uçlu anahtar kullanarak milden sökün.

4. İndeksleme durdurma somununu mil üzerine elle takın.

   UYARI

   İndeksleme durdurma somunu resimlere göre doğru bir şekilde yerleştirilmelidir. Ters yerleştirilirse, tüm ürün işlem sırasında ciddi şekilde zarar görür.

   Somun içinde 4 adet metal çıkıntı olduğuna dikkat edin. Bu çıkıntıların somunun takılması sırasında mil üzerindeki 4 adet ilgili oluğa yerleştirilmesi gerekir.