# Vitesse

Un engrenage en deux pièces peut être placé dans deux positions différentes par rapport au boîtier de moteur de la perceuse. Une rotation de 180 degrés de l'engrenage en deux pièces permet de changer de vitesse, comme illustré sur la figure ci-dessous. Pour en savoir plus, lire le chapitre « Changement de vitesse ».

Les marquages sur le boîtier de l'engrenage en deux pièces indiquent les rapports. Les marquages du boîtier de l'engrenage en deux pièces situés le plus près du boîtier de moteur de la perceuse indiquent le rapport réel. Voir la figure ci-dessous.

La combinaison du boîtier de moteur, de l'engrenage en deux pièces et de la tête détermine la vitesse de la broche de perçage. Effectuer une sélection parmi les combinaisons de boîtiers de moteur, engrenages en deux pièces et têtes disponibles dans le tableau ci-dessous pour obtenir la vitesse de rotation souhaitée.

| Boîtier de moteur | Engrenage en deux pièces | Tête
--- | --- | --- | ---
tr/min | Réf. | Réf. | Réf.
220 | 4141 0888 90 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
350 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 94 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93