# Périodicité d'entretien

Un cycle est calculé sur une pile standard de 10 mm.

|  |  |  | Utilisation intensive | Utilisation moyenne | Utilisation légère
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cycles | Longueur totale de perçage (mètre) | Action | Pièce de rechange | Utiliser le kit, Référence de commande | Utiliser le kit, Référence de commande | Utiliser le kit, Référence de commande
a Indépendant de l'épaisseur de perçage
10 000 | 100 | Remplacer | Engrenage conique (outil RA) | 4141 0410 91 |  |
20 000 | 200 | Remplacer | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Cliqueta | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25 000 | 250 | Remplacer | Cliqueta |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50 000 | 500 | Remplacer | Engrenage conique (outil RA) |  | 4141 0410 91 |
Palier d'appui | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Piston | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Re-graisser | Arbre planétaire (outil LS) | Graisse (Type A) | Graisse (Type A) | S/O
Embrayage de surchargea | Graisse (Type A) | Graisse (Type A) | Graisse (Type A)
100 000 | 1000 | Remplacer | Engrenage conique (outil RA) |  |  | 4141 0410 91
Palier d'appui |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Arbre planétaire (outil LS) | 4141 0444 90 |  |
Embrayage de surchargea | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200 000 | 2000 | Remplacer | Arbre planétaire (outil LS) | 4141 0444 90 |  |

L'opération de perçage peut produire différents efforts (couple, poussée) que la valeur estimée en raison de la géométrie différente des outils de coupe, des propriétés du matériau ou du graissage. Par conséquent, la même opération peut être catégorisée différemment

| Utilisation intensive | Utilisation moyenne | Utilisation légère
--- | --- | --- | ---
Vitesse de rotation et efforts de perçage | Vitesse 350-1200 tr/min Couple 4 Nm Poussée 1,3 KN | Vitesse 1600-3200 tr/min Couple 1,2 Nm Poussée 0,6 KN | Vitesse 3200-7300 tr/min Couple 0,5 Nm Poussée 0,25 KN
Exemple d'opérations | Foret >14 mm (>9/16") Matériau : aluminium 10 < Foret >12,7 mm (>1/2") Matériau : titane | 10 < Foret >14mm (>9/16") Matériau : aluminium Foret : <10mm (<3/8") Matériau : titane Foret >12,7 mm (>1/2") Matériau : CF | Foret : <10 mm (<3/8") Matériau : Al Foret : <12,7mm (<1/2") Matériau : CFRP