# Funciones y componentes principales

Pos. | Componente | Función
--- | --- | ---
1 | Eje | Principal pieza giratoria del taladro.
2 | Protector del eje | Protege al operario del eje giratorio. Aporta refrigerante a la broca.
3 | Cabezal | Transfiere el par de rotación y avance del motor al eje.
4 | Cassette de avance | Define la velocidad de avance del eje. Medido en pulgadas por revolución (IPR) o milímetros por revolución (mm/rev).
5 | Lógica de aire | Acciona el taladro.
6 | Engranaje con divisor | Define la velocidad de giro. Medido en revoluciones por minuto (RPM).
7 | Carcasa del motor (motor con desmultiplicación) | Suministra potencia y giro al eje. Define la gama de RPM.
8 | Válvula del motor | Proporciona un flujo de aire al motor de la turbina.
9 | Contador | Cuenta el número de orificios perforados (opcional).
10 | Botón de arranque | Enciende el motor y activa el mecanismo de avance y giro del taladro. El motor continúa en funcionamiento después de liberar el motor. Cuando el eje alcanza la profundidad de taladro predefinida, vuelve automáticamente a la posición de inicio y el motor se desconecta.
11 | Botón de retracción | Gira el eje hasta la posición de inicio en cualquier momento durante el ciclo de taladrado. El motor se apaga automáticamente después de esta acción.
12 | Botón de liberación | Libera el pie del anillo concéntrico o el indexador (pieza delantera neumática). Solo se aplica cuando esta parte delantera está instalada.
13 | Botón de pausa | Detiene el taladro momentáneamente. El ciclo de perforación continúa después de pulsar el botón de arranque. El botón de pausa se usa para configurar el taladro y la profundidad de perforación.
14 | Botón de parada de emergencia | Apaga el suministro de aire al motor y detiene el eje en cualquier momento durante el ciclo de perforación. Una vez pulsado, el botón de parada de emergencia se bloquea en su posición. Desconecta el taladro del suministro de aire antes de restablecer manualmente el botón de parada de emergencia. Conecta el taladro al suministro de aire y vuelve a arrancarlo.