# Velocidad de avance

Normalmente, un cartucho de avance puede definir dos velocidades de avance. Girando el cartucho de avance 180 grados puede cambiar las tasas de avance, como se muestra en la siguiente figura. La velocidad de avance del taladro debe equilibrarse con la velocidad del eje. Seleccione entre las combinaciones disponibles de velocidades de avance que encontrará en la siguiente tabla para obtener la velocidad de avance deseada.

Nuevo cartucho de alimentación
Antiguo cartucho de alimentación

|  | Cassette de avance
--- | --- | ---
IPR | mm/rev | No. de pedido
0.0007 | 0.017 | 4141 0428 95
0.0011 | 0.028 | 4141 0428 91
0.0015 | 0.038 | 4141 0428 96
0.0021 | 0.054 | 4141 0428 97
0.0028 | 0.071 | 4141 0428 93
0.0037 | 0.093 | 4141 0428 94
0.0045 | 0.115 | 4141 0428 93
0.0052 | 0.13 | 4141 0428 97
0.0059 | 0.15 | 4141 0428 96
0.0064 | 0.16 | 4141 0428 91
0.0068 | 0.17 | 4141 0428 95