# Монтаж поворотной передней части

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- Плоскогубцы

- Гаечный ключ с открытым зевом

- Крючковой гаечный ключ

Для частей с обычным индексатором:

1. Снимите фиксирующую шайбу с передней части.

2. Поместите вакуумную насадку на переднюю часть.

3. Установите фиксирующую шайбу обратно, используя паз передней части.

Для частей с индексатором HD:

1. Поместите вакуумную насадку на переднюю часть.

2. Установите переходник на переднюю частью, используя резьбу.