# Inštalácia sústrednej klieštiny

VAROVANIE

Uistite sa, že nie je pripojený prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Noste rukavice, aby ste predišli zraneniu ostrými reznými hranami. Výrobok smie montovať a demontovať iba skúsený personál údržby.

Požadované nástroje

- Zverák

- Otvorené kľúče

- Hákový kľúč

- Imbusový kľúč

1. Upnite vrták vo zveráku s gumenými podložkami, s chráničom vretena nahor a rukoväťou vrtáka vpravo. Demontujte chránič vretena otvoreným kľúčom.

2. Demontujte krúžok hĺbky z vretena dvomi otvorenými kľúčmi.

3. Odskrutkujte skrutky zaisťujúce konektor.

4. Prípadne demontujte konektor a prednú časť.

   Neuvoľňujte tanierové pružiny.

5. Otáčajte vreteno v smere hodinových ručičiek, aby ste vreteno podávali pomocou otvoreného kľúča.

6. Vymeňte staré vreteno za vreteno pre sústrednú klieštinu. Otáčajte vreteno proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vreteno podávali pomocou otvoreného kľúča.

7. Nasaďte vedenie vrtáka na vreteno. Utiahnite krúžok hĺbky otvoreným kľúčom.

8. Nasaďte korunku vrtáka do vedenia vrtáka. Utiahnite korunku vrtáka otvoreným kľúčom.

9. Nasaďte vodiace puzdro na vedenie vrtáka. Utiahnite ho skrutkami pomocou imbusového kľúča.

   Uistite sa, že tanierové pružiny sú umiestnené v správnej polohe.

10. Nainštalujte krúžok hĺbky na vreteno a premiestnite ho na jeho miesto. Utiahnite krúžok hĺbky dvomi otvorenými kľúčmi.

11. Uvoľnite vrták a preklopte ho. Upnite vrták vo zveráku.

12. Hákovým kľúčom demontujte klobúčikovú maticu zo sústrednej klieštiny. Nasaďte sústrednú klieštinu na vodiace puzdro. Imbusovým kľúčom utiahnite sústrednú klieštinu k vodiacemu puzdru.

13. Nasaďte tŕň na korunku vrtáka. Nástrčkou ho utiahnite na sústrednej klieštine.

14. Nasaďte klieštinu na tŕň. Ak sa klieština umiestni do správnej polohy, príruby na klieštine budú teraz pasovať do štrbín na tŕni a zabránia jeho otáčaniu.

    Naskrutkujte klobúčikovú maticu na sústrednú klieštinu. Utiahnite ju hákovým kľúčom.