# Hauptkomponenten und Funktionen

Pos. | Komponente | Funktion
--- | --- | ---
1 | Spindel | Hauptdrehteil des Bohrers.
2 | Spindelschutz | Schützt den Bediener vor der rotierenden Spindel. Versorgt die Bohrspitze mit Kühlmittel.
3 | Kopf | Überträgt das Drehmoment und den Vorschub vom Motor zur Spindel.
4 | Zuführkassette | Legt die Vorschubgeschwindigkeit der Spindel fest. Wird in Zoll pro Umdrehung (Zoll/U) oder in Millimeter pro Umdrehung (mm/U) gemessen.
5 | Luftlogik | Zum Betrieb des Bohrers.
6 | Geteiltes Getriebe | Legt die Drehzahl fest. Wird in Umdrehungen pro Minute (U/min) gemessen.
7 | Motorgehäuse (Motor mit Untersetzung) | Zur Leistungs-und Drehkraftübertragung an die Spindel. Legt den PRM-Bereich fest.
8 | Motorventil | Versorgt den Turbinenmotor mit Luftstrom.
9 | Zähler | Zählt die Anzahl der ausgeführten Bohrungen (optional).
10 | Starttaste | Startet den Motor und aktiviert den Bohrvorschub und den Drehmechanismus. Der Motor bleibt nach Loslassen der Taste weiter in Betrieb. Wenn die Spindel die voreingestellte Bohrtiefe erreicht, kehrt sie automatisch zur Startposition zurück, und der Motor wird abgeschaltet.
11 | Einfahrtaste | Damit kann die Spindel zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Bohrzyklus wieder in ihre Startposition gebracht werden. Danach schaltet sich der Motor automatisch aus.
12 | Freigabetaste | Lösen des konzentrischen Spannzangenfußes oder des Indexers (druckluftbetriebenes Vorderteil). Kann nur bei angebrachtem Vorderteil verwendet werden.
13 | Pause-Taste | Hält den Bohrer vorübergehend an. Der Bohrzyklus wird nach Betätigung der Starttaste fortgesetzt. Die Pause-Taste wird auch bei der Einstellung des Bohrers und der Bohrtiefe verwendet.
14 | Notaus-Schalter | Damit kann die Luftversorgung zum Motor abgeschaltet und die Spindel zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Bohrzyklus gestoppt werden. Nach der Betätigung wird der Not-Aus-Schalter in seiner Stellung verriegelt. Trennt den Bohrer vor der manuellen Rückstellung des Not-Aus-Schalters von der Luftversorgung. Schließt den Bohrer wieder an die Luftversorgung an und startet den Bohrer neu.