# スピンドルの交換

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- 開口型スパナ

- 六角レンチ

1. スピンドルガードを上向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。開口型スパナを使用して、スピンドルガードを取り外します。

2. 開口型スパナを2つ使用して、スピンドルから深さリングを取り外します。

3. ドリルを緩め、裏返します。万力にドリルを固定します。

4. 開口型スパナを使用して、フロント部分とドリルビットを取り外します。

5. 開口型スパナを使用して、スピンドルを時計回りに回して取り外します。

6. 該当する場合は、六角レンチを使用して、開始位置リングを取り外します。

7. 「ドリルの取り付け」セクションのステップ2～8を実行します。