# Carcaça do motor

Quantidade total de lubrificante: Aproximadamente 12 ml.

Pos | Descrição
--- | ---
A1 | Aplique uma camada fina de lubrificante A ou B.
A2 | Aplique 3 ml de lubrificante A nos trilhos da tampa.
A3 | Aplique uma camada fina de lubrificante A.
A4 | Abasteça com lubrificante A entre os rolamentos de agulhas.
B4 | Abasteça o intervalo com 7 ml de lubrificante B.
C | Não aplique lubrificante.