# Główne części składowe i ich funkcje

Poz. | Część | Funkcja
--- | --- | ---
1 | wrzeciono | Główna obrotowa część wiertarki.
2 | osłonę wrzeciona | Chroni operatora przed obracającym się wrzecionem. Zaopatruje wiertło w chłodziwo.
3 | Głowica | Przekazuje moment obrotowy i posuw z silnika na wrzeciono.
4 | Kaseta posuwu | Określa prędkość posuwu wrzeciona Mierzoną w calach na obrót (IPR) lub milimetrach na obrót (mm/obr.).
5 | Pneumatyczny moduł logiczny | Steruje pracą wiertarki.
6 | Przekładnia dzielona | Określa prędkość obrotową. Mierzoną w obrotach na minutę (obr./min).
7 | Obudowa silnika (silnik z przekładnią redukcyjną) | Przekazuje moc i moment obrotowy na wrzeciono. Określa zakres prędkości obrotowej w obr./min.
8 | Zawór silnika | Zapewnia dopływ powietrza do silnika turbinowego.
9 | Licznik | Zlicza liczbę wywierconych otworów (opcja).
10 | Przycisk uruchamiania | Uruchamia silnik i włącza mechanizm posuwu i obrotów wiertarki. Silnik kontynuuje pracę po zwolnieniu przycisku. Gdy wrzeciono osiągnie wstępnie ustaloną głębokość wiercenia, automatycznie powraca do położenia początkowego i silnik zostaje wyłączony.
11 | Przycisk wycofywania | Powoduje powrót wrzeciona do położenia początkowego w dowolnej chwili podczas cyklu wiercenia. Po wycofaniu wrzeciona następuje automatyczne wyłączenie silnika.
12 | Przycisk zwalniania | Zwalnia stopkę samocentrującej oprawki pierścieniowej lub element indeksujący (przednia część z napędem pneumatycznym). Dotyczy tylko przypadku zainstalowania przedniej części.
13 | Przycisk przerwy | Powoduje chwilowe zatrzymanie wiertarki. Cykl wiercenia zostaje wznowiony po naciśnięciu przycisku uruchamiania. Przycisk przerwy jest również używany podczas ustawiania wiertarki i głębokości wiercenia.
14 | Przycisk wyłączania awaryjnego | Wyłącza dopływ sprężonego powietrza do silnika i zatrzymuje wrzeciono w dowolnej chwili podczas cyklu wiercenia. Po naciśnięciu przycisk wyłącznika awaryjnego zostaje zablokowany w położeniu wciśnięcia. Odłącza wiertarkę od zasilania sprężonym powietrzem przed ręcznym zresetowaniem przycisku wyłącznika awaryjnego. Podłącza wiertarkę do zasilania sprężonym powietrzem i uruchomia ją ponownie.