# Instalação do indexador

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Chave Allen

Confirme se estes componentes foram removidos da furadeira:

- Tampa do eixo

- Parte frontal

- Broca

1. Remova o conector com uma chave Allen.

2. Substitua o conector pelo indexador e encaixe-o. Aperte o indexador com uma chave Allen.

Reinstale os componentes acima após a instalação.