# 主要部件和功能

位置 | 组件 | 功能
--- | --- | ---
1 | 转轴 | 钻机主要转动部件
2 | 转轴护罩 | 保护操作人员，使其免于接触旋转的转轴。为钻头提供冷却液。
3 | 机头 | 将旋转扭矩和进给从马达传递到转轴。
4 | 进给匣 | 定义转轴的进给速率。测量单位为：英寸/转 (IPR) 或毫米/转 (mm/rev)。
5 | 气动逻辑控制 | 运作钻机。
6 | 拼合齿轮 | 定义旋转速度。测量单位为：转/分 (RPM)。
7 | 马达壳体 （马达及减速器） | 为转轴提供动力和旋转。定义转速范围。
8 | 马达阀门 | 向涡轮马达输送气流。
9 | 计数器 | 统计钻孔数（可选）。
10 | 启动按钮 | 启动马达并激活钻机进给和旋转机构。松开按钮后，马达会继续运行。转轴达到预定义的钻取深度时，会自动返回到起始位置并关闭马达。
11 | 收回按钮 | 在钻取周期中的任意时刻将转轴返回起始位置。收回后，马达会自动关机。
12 | 释放按钮 | 释放同心筒夹脚或分度器（气动前部）。仅限安装前部件的情况。
13 | 暂停按钮 | 短时间内停下钻机。钻机循环在按下启动按钮后继续。暂停按钮还用于设置钻机和钻取深度。
14 | 紧急停机按钮 | 钻取循环中的任意时刻切断马达气源并停止转轴。按下后，紧急停止按钮会锁定在该位置。先断开钻机的气源，然后手动重置紧急停机按钮。将钻机连接至气源并重启钻机。