# Schrittgetriebe installieren

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel

Achten Sie darauf, dass die folgenden Bestandteile vom Bohrer abgebaut werden:

- Spindelabdeckung

- Vorderteil

- Bohr-Bit

1. Entfernen Sie das Anschlussstück mit einem Innensechskantschlüssel.

2. Ersetzen Sie das Anschlussstück mit dem Schrittgetriebe und bringen Sie es in Position. Ziehen Sie das Schrittgetriebe mit einem Innensechskantschlüssel fest.

Bringen Sie die obigen Komponenten nach der Installation wieder an.