# Испытание после проведения обслуживания

1. Нажмите кнопку запуска.

   Убедитесь, что:

   - Двигатель работает.

   - Шпиндель вводится вперед.

   - Посторонних шумов не возникает.

2. Нажмите кнопку аварийного останова.

   Убедитесь, что:

   - Подача воздуха в двигатель немедленно отключается.

   - Кнопка аварийного останова останавливается в закрытом положении.

3. Отсоедините шланг подачи воздуха от инструмента. Отпустите кнопку аварийного останова и подсоедините шланг подачи воздуха к инструменту. Нажмите кнопку пуска, чтобы обеспечить запуск инструмента.

4. Нажмите кнопку отведения.

   Убедитесь, что:

   - Шпиндель отводится в обратном направлении (продолжая вращаться).

   - После достижения шпинделем исходного положения двигатель немедленно (в течение 0,2 с) отключается.

   - Шпиндель проходит небольшое расстояние вперед перед тем, как прекращает вращаться (это может быть сложно увидеть при небольшой скорости и малом уровне подачи).

5. Снова нажмите кнопку пуска и дайте шпинделю переместиться в заключительное положение сверления.

   Убедитесь, что:

   - Шпиндель сразу начинает отводиться в обратном направлении (продолжая вращаться).

   - Шпиндель возвращается в исходное положение, и двигатель отключается.

6. Нажмите кнопку отпускания, удерживая ее, и установите цанговый патрон в подходящей втулке и отпустите кнопку отпускания.

   Убедитесь, что:

   - Цанговый патрон заблокирован во втулке.

7. Нажмите кнопку пуска, а затем нажмите и удерживайте кнопку отпускания.

   Убедитесь, что:

   - Инструмент остается заблокированным в своем положении.

8. Нажмите кнопку отведения, дождитесь остановки инструмента в исходном положении, а затем нажмите и удерживайте кнопку отпускания.

   Убедитесь, что:

   - Снимите цанговый патрон с втулки.

Испытание после проведения технического обслуживания теперь закончено.