# 更改速度

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 内六角扳手

1. 将钻机以电钻手柄朝上、气动逻辑控制单元朝左的方式，固定在带橡胶垫的虎钳上。

2. 使用内六角扳手拆下电机阀。

3. 向上拉马达壳体并将其拆下。

   确保电机不会从壳体中跌落。

4. 使用内六角扳手拧松齿轮。

   仅限高速钻机：拆下转轴连接。

5. 用内六角扳手拆下内置护盖及拼合齿轮。

6. 轻轻向前推拼合齿轮并将其从护盖上拆下。

7. 改变轴的锥形齿轮在拼合齿轮对侧的位置。

8. 将拼合齿轮转至恰当位置。

   紧靠马达壳体的标记指示实际转速。

9. 将拼合齿轮装回护盖。

10. 将护盖及拼合齿轮放回原位并用内六角扳手通过螺钉拧紧护盖。

11. 使用内六角扳手拧紧齿轮。如果无法轻松安装螺钉，转动转轴以对齐转轴。

    仅限高速钻机：将转轴连接装回入位。

12. 将马达壳体装回原位。

13. 将电机阀装回原位并用内角扳手通过螺钉将其固定。

在操作钻机之前，应先对紧急停止按钮进行功能测试：

1. 按压启动按钮。

2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。电机的气源关闭并且转轴停止。

3. 断开空气软管。

4. 拉动紧急停止按钮将其复位。

5. 重新连接空气软管。