# Intervaly údržby

Jeden cyklus sa vypočítava na štandardnom zásobníku 10 mm.

|  |  |  | Ťažké použitie | Stredné použitie | Ľahké použitie
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cykly | Celková dĺžka vŕtania (meter) | Akcia | Náhradný diel | Použitá súprava, obj.č. | Použitá súprava, obj.č. | Použitá súprava, obj.č.
a Nezávislá od hrúbky vŕtania
10 000 | 100 | Vymeniť | Kužeľové ozubené koleso (nástroj RA) | 4141 0410 91 |  |
20 000 | 200 | Vymeniť | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Račňaa | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25 000 | 250 | Vymeniť | Račňaa |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50 000 | 500 | Vymeniť | Kužeľové ozubené koleso (nástroj RA) |  | 4141 0410 91 |
Axiálne ložisko | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Piest | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Premazať | Planétový hriadeľ (nástroj LS) | Mazivo (typ A) | Mazivo (typ A) | N/A
Bezpečnostná spojka proti preťaženiua | Mazivo (typ A) | Mazivo (typ A) | Mazivo (typ A)
100 000 | 1000 | Vymeniť | Kužeľové ozubené koleso (nástroj RA) |  |  | 4141 0410 91
Axiálne ložisko |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Planétový hriadeľ (nástroj LS) | 4141 0444 90 |  |
Bezpečnostná spojka proti preťaženiua | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200 000 | 2000 | Vymeniť | Planétový hriadeľ (nástroj LS) | 4141 0444 90 |  |

Vŕtacia operácia môže vytvárať odlišné snahy (krútiaci moment, prítlačná sila), než je odhadovaná hodnota, v dôsledku odlišnej geometrie rezacích nástrojov, vlastností materiálu alebo mazania. Preto sa rovnaká operácia môže kategorizovať odlišne.

| Ťažké použitie | Stredné použitie | Ľahké použitie
--- | --- | --- | ---
Otáčky a vŕtacie snahy | Otáčky 350 – 1200 ot./min Krútiaci moment 4 Nm Prítlačná sila 1,3 KN | Otáčky 1600 – 3200 ot./min Krútiaci moment 1,2 Nm Prítlačná sila 0,6 KN | Otáčky 3200 – 7300 ot./min Krútiaci moment 0,5 Nm Prítlačná sila 0,25 KN
Príklad operácií | Korunka vrtáka >14 mm (>9/16") Materiál: Hliník 10 < Korunka vrtáka <12,7 mm (<1/2") Materiál: Titán | 10 < Korunka vrtáka <14 mm (<9/16") Materiál: Hliník Korunka vrtáka: <10 mm (<3/8") Materiál: Titán Korunka vrtáka > 12,7 mm (>1/2") Materiál: CF | Korunka vrtáka: <10 mm (<3/8") Materiál: Al Korunka vrtáka: <12,7 mm (<1/2") Materiál: CFRP