# Instalowanie elementu indeksującego

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy

Zdemontować z wiertarki następujące elementy:

- Osłona wrzeciona

- część przednią

- wiertło

1. Wymontować złącze przy użyciu klucza imbusowego.

2. Zastąpić złącze elementem indeksującym i umieścić go we właściwym położeniu. Dokręcić element indeksujący kluczem imbusowym.

Po zakończeniu instalowania umieścić z powrotem powyższe elementy.