# Betrieb der Bohrmaschine

Zum Bohren... | die Starttaste drücken.
Um das Bohren zu beenden und die Spindel in die Startposition zurückzusetzen... | die Einfahrtaste drücken.
Zum Ausschalten des Motors im Notfall... | die Notaustaste drücken.
Zum Zurücksetzen der Notaustaste und zur Wiederherstellung des normalen Betriebs... | Ziehen Sie den Luftschlauch ab. Ziehen Sie den Not-Aus-Schalter heraus und schließen Sie den Luftschlauch wieder an, um die Logikeinheit für die Druckluft rückzustellen.