# Licznik

Informacje ogólne

Poz. | Część | Funkcja
--- | --- | ---
A | Wyświetlacz | Wyświetla wartości i nastawy.
B | Przełącznik lewy (SW-L) | Służy do ustawiania wartości lub nastaw. Umożliwia wyświetlanie informacji na wyświetlaczu, a ponadto służy wraz z przyciskiem SW-R do zmiany wartości lub nastaw.
C | Czerwono-żółta dioda LED | Pokazuje alarmy.
D | Przełącznik magnetyczny prawy (SW-R) | Służy do zmiany wartości lub nastaw. Jest uruchamiany magnesem i używany razem z przyciskiem SW-L.
E | Zielona dioda LED | Pokazuje alarmy.

Akumulator

Użyć baterii CR2450N.

User mode

Poniższe informacje wyświetlane są po naciśnięciu przycisku SW-L. Aby wyświetlić następną informację, należy nacisnąć przycisk podczas wyświetlania poprzedniej informacji.

Kod | Informacje
--- | ---
CNT TOOL | Liczba otworów wywierconych danym wiertłem. Jest to zliczanie malejące od ustalonej wartości.
CNT SERV | Liczba otworów wywierconych wiertarką PFD. Jest to zliczanie malejące od ustalonej wartości.
DRL DLAY | Wyrażony w sekundach czas ruchu wiertarki, zanim licznik wykryje wywiercenie otworu. Opóźnia wiertarkę PFD, jeśli jest ona wyposażona w funkcję szybkiego wysuwania, w przeciwnym wypadku licznik będzie zliczał szybkie wysunięcie jako wywiercony otwór.
CNT GLOB | Całkowita liczba otworów wywierconych wiertarką PFD. Zliczanie rosnące.
CNT TIME | Liczba godzin wiercenia wiertarką PFD.
VAL TOOL MX | Zaprogramowane maksymalne liczby otworów wywierconych danym wiertłem. To od tej wartości wykonywane jest zliczanie malejące dla wskazania CNT TOOL.
VAL SERV MX | Zaprogramowane maksymalne liczby otworów wywierconych przy użyciu ADU przed wykonaniem konserwacji. To od tej wartości wykonywane jest zliczanie malejące dla wskazania CNT SERV.
ALM TOOL | Wartość alarmowa, 6% wartości liczbowych zaprogramowanych dla narzędzia. Wartość, przy której licznik uruchamia alarm informujący o konieczności wymiany wiertła.
ALM SERV | Wartość alarmowa, 6% wartości liczbowych zaprogramowanych dla konserwacji ADU. Wartość, przy której licznik uruchamia alarm informujący o konieczności wymiany ADU.
BATTERY VOLTAGE | Procentowa wartość pozostałego napięcia akumulatora. Minimum 1,9 V.

Zmiana nastaw i wartości

Aby zmienić nastawy i wartości dotyczące licznika, należy użyć obu przycisków SW-L i SW-R.

Aby wejść do trybu ustawień, należy nacisnąć przycisk SW-L i równocześnie przytrzymać magnes przyciskiem SW-R. Następnie za pomocą przycisku SW-L można przechodzić do wartości, które mają zostać zmienione, po czym odpowiednio modyfikować cyfry. Przycisk SW-R może być używany jako przycisk OK oraz przycisk Dalej (należy to wykonać w ciągu kilku sekund). Jest to również widoczne u dołu wyświetlacza.

Kody używane do modyfikowania wartości | Rodzaj modyfikacji
--- | ---
RST TOOL | Zeruje wskazanie CNT TOOL licznika i usuwa alarmy.
RST SERV | Zeruje wskazanie CNT SERV licznika i usuwa alarmy.
PRG TOOL | Programuje wartość VAL TOOL MX dla wskazania CNT TOOL.
PRG SERV | Programuje wartość VAL TOOL MX dla wskazania CNT SERV.
PRG DLY | Programuje wartość DRL DLAY.
REPL BAT | Zabezpiecza wskazania licznika przed wymianą akumulatora.

Schemat blokowy pracy licznika.

Alarm

Diody LED licznika, czerwono-żółta i zielona, mogą wskazywać następujące alarmy.

Zielona dioda LED | Żółta dioda LED | Czerwona dioda LED | Znaczenie alarmów
--- | --- | --- | ---
Błyskanie |  |  | Wykryto wiercenie.
Błyskanie | Błyskanie |  | Ostrzeżenie dotyczące wartości mniejszej niż 6% dla ALM TOOL lub ALM SERV podczas wiercenia.
| Błyskanie |  | Ostrzeżenie dotyczące wartości mniejszej niż 6% dla ALM TOOL lub ALM SERV.
Błyskanie |  | Błyskanie | Przekroczenie wartości granicznych dla CNT TOOL lub CNT SERV podczas wiercenia.
|  | Błyskanie | Przekroczenie wartości granicznych dla CNT TOOL lub CNT SERV.
Błyskanie | Błyskanie | Błyskanie | Niski poziom naładowania akumulatora podczas wiercenia.
| Błyskanie | Błyskanie | Niski poziom naładowania akumulatora.
|  | Szybkie błyskanie | Wymagana wymiana akumulatora.

Instalowanie licznika

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Klucz trzpieniowy Torx

1. Przy użyciu klucza imbusowego wykręcić wkręty mocujące pokrywkę pneumatycznego układu logicznego.

2. Zdjąć osłonę.

3. Podłączyć kabel do styku z tyłu licznika.

4. Umieścić elementy dystansowe między licznikiem i pneumatycznym układem logicznym. Zamontować licznik i zamocować go wkrętami przy użyciu klucza trzpieniowego Torx.

   Uważać, aby nie przycisnąć kabla.

5. Umieścić pokrywkę pneumatycznego układu logicznego z powrotem w pierwotnym położeniu i dokręcić pokrywkę wkrętami, posługując się kluczem imbusowym.

6. Nacisnąć przycisk SW-L, aby rozpocząć użytkowanie licznika.