# Instalação do ChipLet

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chaves de boca aberta

- Chave Allen

1. Prenda a furadeira em um torno com proteções de borracha, a proteção do eixo para cima e a empunhadura para a direita. Remova a proteção com uma chave de boca aberta.

2. Remova o anel de profundidade do eixo com duas chaves de boca aberta.

3. Remova a tampa de frente da catraca com uma chave Allen. Aperte um parafuso na catraca e retire-a.

4. Remova o mancal de encosto da furadeira com uma chave Allen.

5. Substitua o mancal de encosto por um ChipLet. Aperte o ChipLet com uma chave Allen.

6. Coloque a catraca de volta na posição original. Coloque a tampa na frente da catraca e aperte-a com o parafuso.

7. Execute os passos de 6 a 8 indicados na seção “Instalação da furadeira”.