# Wymiana wrzeciona

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucze płaskie

- Klucz imbusowy

1. Zamocować wiertarkę w imadle z gumowymi okładzinami szczęk, tak aby osłona wrzeciona była skierowana do góry, zaś uchwyt wiertarki w prawo. Zdemontować osłonę wrzeciona przy użyciu klucza płaskiego.

2. Przy użyciu dwóch kluczy płaskich zdemontować z wrzeciona pierścień głębokościowy.

3. Poluzować wiertarkę i odwrócić ją. Zamocować wiertarkę w imadle.

4. Przy użyciu kluczy płaskich zdemontować przednią część i wiertło.

5. Przy użyciu klucza płaskiego obrócić wrzeciono w prawo w celu jego wymontowania.

6. W razie potrzeby zdemontować pierścień położenia początkowego przy użyciu klucza imbusowego.

7. Wykonać czynności od 2 do 8 opisane w punkcie „Instalowanie wiertarki”.