# Före borrning

VARNING

Klämrisk!

Använd inte verktyget om inte indexeraren är ordentligt låst! Ett upplåst verktyg kan få det kompletta verktyget att rotera och orsaka allvarliga skador på egendom eller kroppsskada.

- Se till att låspinnen är i nivå med mutterns yta med en toleransnivå på mindre än 0,3 mm över ytan.

Följande villkor gäller innan du använder borren:

- Luftslang ansluten till borren

- Främre delen låst i fixturen

Testa nödstoppsknappen så här:

1. Tryck på startknappen.

2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Lufttillförseln till motorn stängs av och spindeln stannar.

3. Koppla bort luftslangen.

4. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den.

5. Koppla på luftslangen.

Utför följande före borrning:

1. Lås verktyget i jiggen.

2. Tryck på knappen (A eller B) för att släppa indexeraren och justera verktygets position.

3. Släpp upp knappen för att låsa verktyget på plats.

4. Kontrollera att låssprinten på indexeraren ligger jäms med mutterns yta.

5. Vippa verktyget från sida till sida för att kontrollera att det låsts i position.