# インデックスストップナットの取り付け

インデックスストップナットにより、本製品は、一回の操作で高精度に穴を穿孔して皿穴加工するのに適しています。

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- 開口型スパナ

1. ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。

2. スピンドルからスピンドルガードを取り外します。

3. 開口型スパナを使用して、スピンドルから深さリングを取り外します。

4. インデックスストップナットを手でスピンドルに取り付けます。

   警告

   インデックスストップナットは、図に従って正しく配置する必要があります。上下逆さまに配置すると、製品全体が運転中に大きく破損します。

   ナットの内側に金属ラグが4つあることに注意してください。これらのラグは、ナットを取り付ける際にスピンドル上の対応する4本の溝で動きやすくする必要があります。