# Velocità

Un ingranaggio spaccato può essere impostato in due posizioni diverse in relazione all'alloggiamento del motore del trapano. Ruotandolo di 180 gradi è possibile modificare le velocità di alimentazione, come mostrato nella figura seguente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Modificare la velocità".

I segni sull'alloggiamento dell'ingranaggio spaccato indicano i rapporti. I segni all'alloggiamento dell'ingranaggio spaccato più vicini all'alloggiamento del motore del trapano indicano il rapporto effettivo. Vedere la figura di seguito.

La combinazione di alloggiamento del motore, ingranaggio spaccato e testa determina la velocità del mandrino di foratura. Selezionare tra le combinazioni disponibili di alloggiamenti del motore, ingranaggi spaccati e teste nella tabella sottostante per ottenere il numero di giri al minuto desiderato.

| Alloggiamento del motore | Cambio di tipo splitter | Testa
--- | --- | --- | ---
Giri/min. | N° di ordine | N° di ordine | N° di ordine
220 | 4141 0888 90 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
350 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 93 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 93 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 94 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 94 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93