# Монтаж блока индексатора HD

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- Гаечный ключ с открытым зевом

- Набор монтажных инструментов для индексатора

1. Установите корпус индексатора на блок.

2. Установите гайку в корпус индексатора резьбовой частью вниз. Затяните гайку монтажным инструментом.

3. Установите гофрированную шайбу и вал. Шлицами вниз, на корпус индексатора.

4. Нажмите кнопку на корпусе индексатора, чтобы гайка легко прошла до конца вниз. Затяните переднюю гайку вала на корпусе индексатора крючковым гаечным ключом.