# Zwalnianie samocentrującej oprawki pierścieniowej bez ciśnienia powietrza

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

1. Wykręcić śrubę.

2. Umieścić narzędzie uwalniające we właściwym położeniu i zamocować je.

3. Obracać pokrętło w prawo, aż do uwolnienia samocentrującej oprawki pierścieniowej.

4. Wyjąć wiertarkę z uchwytu.

5. Zdemontować narzędzie uwalniające i zamontować wkręt.