# Conectando a Interface de Usuário da Web do Software IXB

1. Prenda a fonte de alimentação à ferramenta. As luzes de sinalização de LED na cor vermelha e verde, juntamente com as luzes de sinalização de LED direcionais ficam piscando, mostrando que a ferramenta está partindo. Aguarde até que o LED da bateria e uma das luzes de sinalização de LED direcionais estejam acesas. A ferramenta agora está pronta para ser usada.

2. Remova a tampa da porta USB da ferramenta.

3. Conecte a ferramenta à porta USB do PC. Abra o navegador da Web e digite o endereço da interface de usuário do Software IxB: 169.254.1.1.

O LED da bateria não acende quando a PSU está conectada.

## Tutoriais Básicos do Produto (Product Essentials Tutorials)

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw