# Luzes de sinalização de LED

O anel de LED da ferramenta é equipado com as luzes de sinalização a seguir:

Posição | Luz de sinalização de LED | Indicação principal
--- | --- | ---
1 | LEDs vermelhos | Resultado de aperto: NOK
2 | LEDs de status na cor verde | Resultado de aperto: OK
3 | LEDs de status na cor amarela | Podem ser configurados no Software IxB para indicar diferentes eventos
4 | LED azul | Podem ser configurados no Software IxB para indicar diferentes eventos
5 | LEDs direcionais | Sentido do aperto
6 | - | -
7 | LED de alarme | Ocorreu um erro na ferramenta
8 | LEDs de bateria | Status de carga da bateria
9 | LED da conexão sem fio | Conexão estabelecida

Para configurar as luzes de sinalização de LED, consulte o Guia do Usuário do Software IxB.