# Indikace programu utahování

Indikátory v prstenci LED diod lze nakonfigurovat, aby zobrazovaly aktuálně zvolený program utahování v sekvenci (1−9). Tuto funkci je nutno aktivovat ve webovém uživatelském rozhraní softwaru IxB.

1. Chcete-li, aby se aktuálně zvolený program zobrazil v sekvenci, otočte reverzním prstencem doleva. LED diody programů utahování se zobrazují zleva doprava a shora dolů, viz obrázek níže. Pokud je aktuálně zvolený program utahování v sekvenci na vyšší než deváté pozici, nerozsvítí se žádná LED dioda.

2. Pro spuštění programu utahování otočte reverzním prstencem doprava a stlačte spouštěcí tlačítko nástroje. Výsledek se zobrazí v prstenci LED diod.

3. Chcete-li, aby se zvolený program opět zobrazil, otočte reverzním prstencem doleva.

Výsledek povolování se zobrazí běžným způsobem. Pokud po dokončení povolování otočíte reverzním prstencem doprava, zvolený program utahování se zobrazí v prstenci LED diod.