# Vzorci utripanja LED indikatorjev

Standardni vzorci utripanja LED indikatorjev na orodju so prikazani spodaj. Navodila za konfiguracijo indikatorjev LED najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

LED indikator | Obnašanje lučke | Stanje
--- | --- | ---
Smer privijanja Rdeča in zelena | Obe smeri, neprekinjeno Utripanje | Orodje se zaganja.
Baterija in smer privijanja | Neprekinjeno | Orodje se je zagnalo in je pripravljeno na obratovanje.
Smer privijanja | Obe smeri, utripanje | Orodje se zaganja po posodobitvi programske opreme.
Smer privijanja | Obe smeri utripata osemkrat, čemur sledi neprekinjena svetloba za pol sekunde. Ta vzorec se ponavlja, dokler se orodje samodejno ne zažene ponovno. | Pomeni nekaj izmed naslednjega: Neveljavni podatki na IAM Napaka med posodobitvijo programske opreme Način reševanja IAM manjka Več informacije o sporočilih o napakah najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.