# Installazione degli accessori

Solo il personale di manutenzione qualificato deve eseguire lo smontaggio dell'utensile e/o l'installazione degli accessori.

Utensili richiesti:

- Chiave a tubo regolabile

- Avvitatore

1. Collocare la parte anteriore in una ganascia di serraggio di dimensioni adeguate e fissare la ganascia in una morsa.

2. Allentare il dado cieco anteriore utilizzando una chiave a tubo regolabile. Rimuovere l'utensile dalla morsa.

3. Estrarre attentamente l'ingranaggio conico dall'utensile.

4. Rimuovere le seguenti parti dall'alloggiamento dell'ingranaggio conico:

   1. l'anello di sicurezza (tenere da parte per utilizzarlo in seguito)

   2. la rondella di tenuta (da gettare)

   3. il dado cieco anteriore (da gettare)

5. Montare le seguenti parti sull'alloggiamento dell'ingranaggio conico:

   1. nuovo dado cieco anteriore da applicare. Applicare uno strato sottile di grasso sull'interno del dado cieco.

   2. nuova rondella di tenuta

   3. anello di sicurezza

6. Sostituire l'O-ring sull'alloggiamento del motore con uno dello stesso diametro ma di spessore maggiore. Applicare uno strato sottile di grasso sull'O-ring e sulla sezione inferiore dell'alloggiamento del motore.

7. Posizionare l'utensile nella metà dell'anello avente due perni all'interno. Quando la metà dell'anello è collocata in posizione corretta, i perni si innestano nelle fessure dell'alloggiamento del motore e impediscono la rotazione dell'anello.

8. Collegare il cavo flessibile alla porta del bus contrassegnata con 1.

9. Collegare il cavo flessibile sulla metà superiore dell'anello alla porta del bus contrassegnata con 2 e ricomporre le due metà dell'anello.

   Se si installa uno scanner laser, non fissare il raggio. Questo dispositivo emette laser classe 2 conforme alle normative CDRH/IEC e una luce classe 1M in accordo a IEC.

10. Collocare un O-ring nella fessura sulla parte anteriore delle metà dell'anello. Applicare uno strato sottile di grasso sull'O-ring.

11. Serrare insieme le due metà dell'anello con quattro viti utilizzando un cacciavite.

    Verificare che la tenuta dell'estremità delle metà dell'anello sia ermetica.

12. Estrarre l'ingranaggio planetario dall'alloggiamento dell'ingranaggio. Spingere completamente sull'albero l'ingranaggio planetario.

    Assicurarsi che la ruota dentata sia collocata in posizione corretta.

    Riposizionare l'ingranaggio. Applicare uno strato sottile di grasso sulla rondella di tenuta.

13. Mettere la parte anteriore nella ganascia di serraggio e fissare la ganascia di serraggio nella morsa.

14. Serrare il dado cieco anteriore utilizzando chiavi a tubo regolabili.