# Conectar a la interfaz de usuario web del software IxB

1. Acople la fuente de alimentación a la herramienta. Los indicadores LED rojo y verde, junto con los indicadores LED de dirección parpadean, indicando que la herramienta se está poniendo en marcha. Espere a que se enciendan el LED de batería y uno de los indicadores LED de dirección. La herramienta ya está lista para operar.

2. Retire la tapa del puerto USB de la herramienta.

3. Conecte la herramienta al puerto USB del ordenador. Abra un navegador web e introduzca la dirección de la interfaz de usuario del software IxB: 169.254.1.1.

El LED de batería no se enciende al conectar la PSU.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw