# Patrones de parpadeo del indicador LED

Los patrones de parpadeo estándar de los indicadores LED de la herramienta se muestran a continuación. Para configurar los indicadores LED, consulte la Guía de usuario del software IxB.

Indicador LED | Comportamiento de luz | Estado
--- | --- | ---
Sentido de apriete Rojo y verde | Ambas direcciones fijas Intermitente | La herramienta se pone en marcha.
Batería y sentido de apriete | Constante | La herramienta se ha puesto en marcha y está lista para operar.
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean | La herramienta se pone en marcha tras la actualización de software.
Sentido de apriete | Ambas direcciones parpadean ocho veces, seguidas de una luz fija durante medio segundo. Este patrón de parpadeo se repetirá hasta que la herramienta realice un reinicio automático. | Indica uno de los casos siguientes: Datos no válidos en IAM Error durante la actualización de software de la herramienta Modo rescate Falta IAM Para más información sobre los mensajes de error, consulte la Guía de usuario del software IxB.