# Remont

Vaše orodje naj servisira usposobljen serviser, ki naj pri tem uporabi samo originalne nadomestne dele. S tem boste zagotovili nadaljnjo varno uporabo orodja. Servisiranje sme opraviti usposobljeno osebje, usposobljeno za delo na orodjih IxB.

Elektromotor je zatesnjena enota in je pod nobenim pogojem ne sme odpirati nihče drug, razen družbe Atlas Copco Industrial Technique AB. Če ocenite, da je električni motor okvarjen ali potrebuje servisiranje, družbi Atlas Copco Industrial Technique AB vrnite celotno enoto motorja za zamenjavo. Motorjev, ki jih je odprl kdor koli drug razen družbe Atlas Copco Industrial Technique AB, se ne bo servisiralo.

Izvajanje remonta in preventivnega vzdrževanja se priporoča v rednih intervalih enkrat letno ali po največ 250.000 privijanjih, odvisno od tega, do česa pride prej. Pogostejši remont je lahko potreben, če se stroj uporablja v težkih pogojih delovanja. Če stroj ne deluje pravilno, ga morate takoj zaustaviti in pregledati.

Pri razstavljanju orodja vedno uporabite namensko zasnovano orodje za servis, priporočeno v poglavju o rezervnih delih ServAid - https://servaid.atlascopco.com.