# Anzeige der Verschraubungsprogrammwahl

Die Anzeigen im LED-Ring können so konfiguriert werden, dass sie das aktuell ausgewählte Verschraubungsprogramm in einer Sequenz (1-9) anzeigen. Die Funktion muss im Web User Interface der IxB-Software aktiviert werden.

1. Um das aktuell gewählte Programm in einer Sequenz anzuzeigen, drehen Sie den Umsteuerring nach links. Die LED des Verschraubungsprogramms wird von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt, wie unten dargestellt. Hat das aktuell ausgewählte Verschraubungsprogramm eine Position in der Sequenz, die größer als neun ist, so leuchtet keine LED-Anzeige.

2. Drehen Sie den Umsteuerring nach rechts und betätigen Sie den Startknopf, um das Verschraubungsprogramm auszuführen. Das Ergebnis wird auf dem LED-Ring anzeigt.

3. Um das gewählte Programm erneut anzuzeigen, drehen Sie den Umsteuerring nach links.

Das Ergebnis für einen Lösevorgang wird normal angezeigt. Wird der Umsteuerring nach einem abgeschlossenen Lösevorgang nach rechts gedreht, so wird das gewählte Verschraubungsprogramm auf dem LED-Ring angezeigt.