# Светодиодные индикаторы

Светодиодное кольцо инструмента оснащено следующими индикаторами:

Поз. | Светодиодный индикатор | Главные обозначения
--- | --- | ---
1 | Красные светодиоды состояния | Результат затяжки NOK («неудовл.»)
2 | Зеленые светодиоды состояния | Результат затяжки ОК («удовл.»)
3 | Желтые светодиоды состояния | Можно сконфигурировать в программном обеспечении IxB для указания на разные требующие внимания события
4 | Синий светодиод | Можно сконфигурировать в программном обеспечении IxB для указания на разные требующие внимания события
5 | Светодиоды направления | Направление затяжки
6 | - | -
7 | Аварийный светодиод | Ошибка работы инструмента
8 | Светодиод состояния аккумулятора | Состояние заряда аккумулятора
9 | Светодиод беспроводного соединения | Соединение установлено

Чтобы настроить конфигурацию светодиодных индикаторов, см Руководство пользователя программного обеспечения IxB.