# Připojení k webovému uživatelskému rozhraní softwaru IxB

1. Připevněte zdroj napájení k nástroji. Červený a zelený indikátor LED a směrové indikátory LED blikají, což naznačuje, že probíhá spouštění nástroje. Počkejte, dokud se LED kontrolka baterie a jeden směrový indikátor LED nerozsvítí. Nástroj je nyní připraven k použití.

2. Sejměte kryt USB portu na nástroji.

3. Zapojte nástroj do USB portu počítače. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu uživatelského rozhraní softwaru IxB: 169.254.1.1.

Když je připojena napájecí jednotka, LED kontrolky baterie nesvítí.

## Tutoriály o základech produktů (Product Essentials Tutorials)

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw