# Pripojenie k webovému používateľskému rozhraniu softvéru IxB

1. Pripevnite napájací zdroj k nástroju. Červené a zelené LED indikátory, spolu s LED indikátormi smeru, blikajú. Tým indikujú, že sa nástroj spúšťa. Počkajte, kým sa rozsvieti LED indikátor batérie a jeden z LED indikátorov smeru. Nástroj je teraz pripravený na prevádzku.

2. Zložte kryt portu USB nástroja.

3. Pripojte nástroj k portu USB počítača. Otvorte webový prehliadač a napíšte adresu používateľského rozhrania softvéru IxB Software: 169.254.1.1.

LED kontrolka batérie nesvieti po pripojení PSU.

## Kurzy Product Essentials

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw