# Vzorce blikania LED indikátora

Štandardné vzorce blikania LED indikátorov nástroja sú zobrazené nižšie. Pre konfiguráciu LED indikátorov pozri Príručka používateľa softvéru IxB.

LED indikátor | Správanie svetla | Stav
--- | --- | ---
Smer uťahovania Červené a zelené | Obomi smermi neprerušovane Blikanie | Nástroj sa spúšťa.
Batéria a smer uťahovania | Neprerušovane svieti | Nástroj sa spustil a je pripravený na prevádzku.
Smer uťahovania | Blikanie obomi smermi | Nástroj sa spúšťa po aktualizácii softvéru.
Smer uťahovania | Obomi smermi blikanie osemkrát, po ktorom nasleduje neprerušované svetlo na pol sekundy. Tento vzorec blikania sa bude opakovať, kým nástroj automaticky nevykoná reštart. | Indikuje jedno z nasledovného: Neplatné údaje na IAM Chyba počas aktualizácie softvéru nástroja Záchranný režim IAM chýba Pre viac informácií o chybových hláseniach pozri Príručka používateľa softvéru IxB.