# Apriete

A medida que aumenta el par de tensión, la fuerza de reacción se acumula del mismo modo. Asegúrese de que la herramienta presenta buenas condiciones de funcionamiento y que se ha programado correctamente. Un funcionamiento imprevisto de la herramienta puede resultar en lesiones del operario.

## Sentido de rotación para el apriete

Para comprobar que la herramienta funciona en el sentido correcto:

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la derecha, para establecer el sentido de apriete en el sentido horario (DER).

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la izquierda, para establecer el sentido de apriete en el sentido contrario al horario (IZQ).