# Utahování

Se zvyšováním utahovacího momentu se stejně zvyšuje reakční síla. Ujistěte se, že nástroj je ve správném provozním stavu a že je správně naprogramován. Neočekávané chování nástroje může mít za následek zranění obsluhy.

## Směr otáčení pro utahování

Zkontrolujte, zda je nástroj nastaven na správný směr chodu:

- otočením prstence zpětného chodu doprava nastavíte směr utahování po směru hodinových ručiček (CW);

- otočením prstence zpětného chodu doleva nastavíte směr utahování proti směru hodinových ručiček (CCW).