# バックアップバッテリーのメンテナンス

このツールには、バックアップバッテリーが内蔵されています。バックアップバッテリーは、たとえば、メインバッテリーの交換中に無線通信をアクティブに保つために使用されます。メインバッテリーを交換する際、バックアップバッテリーがあると、ツールがシャットダウンするまでに約20秒間の時間を得ることができます。

新しく製造された工具は必ずメインバッテリーに接続し、2 時間電源を入れたままバックアップバッテリーを充電してください。

以下の表に記載されているバージョンより前のバージョンのソフトウェアを使用する場合は、少なくとも 12 か月ごとにバックアップバッテリーを交換してください。交換手順は、有資格のサービス技師が行う必要があります。交換したバックアップバッテリーは、リサイクル手順に従ってリサイクルする必要があります。

次の表に記載のソフトウェアリリースでは、3 年ごとにバックアップバッテリーを交換してください。サービス間隔の延長は、以下の表のソフトウェアバージョンと一緒に、新しいバッテリーを使用した場合のみ適用されます。バックアップバッテリーがすでに12か月近く使用されている場合は、新しいソフトウェアへのアップデート時にバックアップバッテリーを交換することをお勧めします。

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
バージョン 2.1.3 以降 | バージョン 1.3.15 以降 | バージョン 1.4.0 以降 | バージョン 3.10.4 以降

## 保管条件

- バックアップバッテリーの寿命は、極端な温度によって悪影響を受けます。ツールは周囲温度が0～30℃の環境で保管してください。予備のバックアップバッテリーは保管しないでください。

- 新しく製造された工具を保管する場合は、保管前に少なくとも 2 時間電源を入れておいてください。

- 保管中は、少なくとも5か月ごとにツールの電源を入れて、バックアップバッテリーを再充電してください。ツールの電源は、毎回少なくとも 4 時間オンにする必要があります。