# Voyants LED

La bague de LED de l’outil est équipée des voyants suivants :

Position | Voyant LED | Indication principale
--- | --- | ---
1 | LED d'état rouges | Résultat du serrage, NOK
2 | LED d'état vertes | Résultat du serrage, OK
3 | LED d'état jaunes | Peut être configurée dans le Logiciel IxB pour donner des indications sur différents évènements
4 | LED bleue | Peut être configurée dans le Logiciel IxB pour donner des indications sur différents évènements
5 | LED de sens de fonctionnement | Sens de serrage
6 | - | -
7 | LED d’alarme | Une erreur est survenue sur l’outil
8 | LED de la batterie | État de charge de la batterie
9 | LED de connexion sans fil | Connexion établie

Pour configurer les voyants LED, se référer au Guide d'utilisation du Logiciel IxB.