# Povezava s spletnim uporabniškim vmesnikom IxB Software

1. Baterijo pritrdite na orodje. Rdeči in zeleni indikatorji LED ter smerni LED indikatorji utripajo, kar pomeni, da se orodje zaganja. Počakajte, da lučka LED baterije in eden izmed smernih LED indikatorjev enakomerno sveti. Orodje je pripravljeno na obratovanje.

2. Odstranite pokrov USB vhoda na orodju.

3. Orodje povežite z USB vhodom na osebnem računalniku. Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov uporabniškega vmesnika IxB Software: 169.254.1.1.

## Vodiči o osnovah izdelkov

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw