# Sekwencje błyskowe wskaźników LED

Poniżej przedstawiono standardowe wzory migania wskaźników LED narzędzia. Aby skonfigurować wskaźniki LED, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika oprogramowania IxB.

Wskaźnik LED | Zachowanie wskaźnika | Stan
--- | --- | ---
Kierunek dokręcania Czerwony i zielony | Oba kierunki są stabilne Miganie | Narzędzie się uruchamia.
Akumulator i kierunek dokręcania | Świecenie stałym światłem | Narzędzie zostało uruchomione i jest gotowe do pracy.
Kierunek dokręcania | Migają oba kierunki | Narzędzie jest uruchamiane po aktualizacji oprogramowania.
Kierunek dokręcania | Oba kierunki migają ośmiokrotnie, po czym przez pół sekundy świecą się stałym światłem. Ten sposób migania będzie się powtarzał do momentu ponownego, automatycznego uruchomienia narzędzia. | Wskazuje na jeden z następujących problemów: Nieprawidłowe dane na karcie IAM Błąd podczas aktualizacji oprogramowania narzędzia Tryb awaryjny Brak karty IAM Więcej informacji na temat komunikatów o błędach znajduje się w Podręczniku użytkownika oprogramowania IxB.