# Podłączenie do internetowego interfejsu użytkownika oprogramowania IxB

1. Zamocować źródło zasilania do narzędzia. Czerwone i zielone wskaźniki LED wraz ze wskaźnikami LED kierunku migają, wskazując, że narzędzie jest uruchamiane. Poczekać, aż zaświeci się dioda LED akumulatora i jeden ze wskaźników kierunku. Narzędzie jest teraz gotowe do pracy.

2. Zdjąć pokrywę portu USB narzędzia.

3. Podłączyć narzędzie do portu USB komputera PC. Otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres interfejsu użytkownika oprogramowania IxB : 169.254.1.1.

Wskaźnik LED akumulatora nie zapala się po podłączeniu zasilacza.

## Samouczki dla podstawowych produktów

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw